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       项 目 名 称           委托检测                       
       委 托 单 位     杭州统标检测科技有限公司                  






浙江华标检测技术有限公司


说   明

一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖本公司红色检测报告专用章及其骑缝章均无效；
二、本报告部分复制，或完整复制后未加盖本公司红色检测报告专用章均无效；
三、未经同意本报告不得用于广告宣传；
四、由委托方采样送检的样品，本报告只对来样负责；
五、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五个工作日内向公司提出。









浙江华标检测技术有限公司
地址：杭州市余杭区星桥街道星桥北路56号三楼
邮编：311100
电话：0571-86299951
传真：0571-86299953
邮箱：zhejianghuabiao@163.com
QQ：3349416427
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样品类别               土壤        检测类别        委托检测                    
委托单位   杭州统标检测科技有限公司                                                          
地    址   浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路688号2幢C楼5层502室                                      
受检单位   浙江春晖固废处理有限公司                                                          
地    址   浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区振兴东段277号                                                        
委托日期   2021.04.01                                                        
采 样 方   浙江华标检测技术有限公司        采样日期   2021.05.08           
采样点位   浙江春晖固废处理有限公司综合水泵房、①号危废仓库、②号危废仓库、焚烧车间、灰渣处理车间、污水站土壤采样点                                                                      
检测地点	 现场及本公司实验室	            检测日期  2021.05.08~05.18                                                
检测方法依据
    铜  土壤和沉积物 铜、锌、 铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019                                                                                             
    铅 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997      
    铬 土壤和沉积物 铜、锌、 铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019                                                                                 
    镉 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997      
    总汞  土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008                                                                      
    总砷  土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008                                                                   
    镍  土壤和沉积物 铜、锌、 铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019                                                                                            
    挥发性有机物 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011                                                                                   
    半挥发性有机物 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017                                                                                              
    苯胺 气相色谱-质谱法测定半挥发性有机物 美国环保局 EPA8270E-2018  
    pH值 土壤 pH值的测定 电位法 HJ 962-2018                          
    石油烃(C10~C40)  土壤中石油烃(C10~C40)含量的测定气相色谱法ISO16703:2011                                                           
    多氯联苯 土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法-质谱法HJ 743-2015      
解释和说明
①：2-氯苯酚别名：2-氯酚。
②：多氯联苯总量为2,4,4’-三氯联苯、2,2’,5,5’-四氯联苯、2,2’,4,5,5’-五氯联苯、3,4,4’,5’-四氯联苯、3,3’,4,4’ -四氯联苯、2’,3,4,4’,5-五氯联苯、 2,3’,4,4’,5-五氯联苯、 2,3,4,4’,5-五氯联苯、2,2’,4,4’,5,5’-六氯联苯、2,3,3’,4,4’-五氯联苯、2,2’,3,4,4’,5’-六氯联苯、 3,3’,4,4’,5-五氯联苯、2,3’,4,4’,5,5’-六氯联苯、2,3,3’,4,4’,5’-六氯联苯、 2,3,3’,4,4’,5’-六氯联苯、 2,3,3’,4,4’,5’-六氯联苯、 2,2’,3,4,4’,5,5’-七氯联苯、3,3’,4,4’,5,5’-六氯联苯、 2,3,3’,4,4’,5,5’-七氯联苯之和。
	采样期间气象参数

	采样日期
	风向
	风速（m/s）
	气温(℃)
	气压(Kpa)
	天气情况

	2021.05.08
	北风
	2.1
	20.1
	101.5
	晴


土  壤  检  测   结  果
	采样日期
	          采样点位
项目名称及单位
	综合水泵房P
	标准
限值
	达标评价

	
	
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3.0m
	3.0-6.0m
	
	

	2021.05.08
	铜 mg/kg
	19
	16
	17
	15
	18000
	达标

	
	铅 mg/kg
	28.2
	25.7
	15.4
	15.5
	800
	达标

	2
	铬 mg/kg
	77
	69
	69
	65
	/
	达标

	
	砷 mg/kg
	11.3
	12.9
	12.0
	10.9
	60
	达标

	
	汞 mg/kg
	0.243
	0.193
	0.101
	0.108
	38
	达标

	
	镍 mg/kg
	25
	22
	21
	19
	900
	达标

	
	镉 mg/kg
	0.107
	0.077
	0.093
	0.058
	65
	达标

	
	四氯化碳 μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	2800
	达标

	
	氯仿 μg/kg
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	900
	达标

	
	氯甲烷 μg/kg
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	37000
	达标

	
	1,1-二氯乙烷 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	9000
	达标

	
	1,2-二氯乙烷 μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	500
	达标

	
	1,1-二氯乙烯 μg/kg
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	66000
	达标

	
	顺-1,2-二氯乙烯 μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	596000
	达标

	
	反-1,2-二氯乙烯 μg/kg
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	54000
	达标

	
	二氯甲烷 μg/kg
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	616000
	达标

	
	1,2-二氯丙烷 μg/kg
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	5000
	达标

	
	1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	10000
	达标

	
	1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	6800
	达标

	
	四氯乙烯 μg/kg
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	53000
	达标

	
	1,1,1-三氯乙烷 μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	840000
	达标

	
	1,1,2-三氯乙烷 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	2800
	达标

	
	三氯乙烯 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	2800
	达标

	
	1,2,3-三氯丙烷 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	500
	达标

	
	氯乙烯 μg/kg
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	430
	达标

	
	苯 μg/kg
	<1.9
	<1.9
	<1.9
	<1.9
	4000
	达标

	
	氯苯 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	270000
	达标

	
	1,2-二氯苯 μg/kg
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	560000
	达标

	
	1,4-二氯苯 μg/kg
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	20000
	达标

	
	乙苯 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	28000
	达标

	
	苯乙烯 μg/kg
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	1290000
	达标

	
	甲苯 μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	1200000
	达标

	
	间二甲苯+对二甲苯 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	570000
	达标

	
	邻二甲苯 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	640000
	达标


土  壤  检  测   结  果
	采样日期
	          采样点位
项目名称及单位
	综合水泵房P
	标准
限值
	达标评价

	
	
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3.0m
	3.0-6.0m
	
	

	2021.05.08
	硝基苯 mg/kg
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	76
	达标

	
	苯胺 mg/kg
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	260
	达标

	
	2-氯苯酚① mg/kg
	<0.06
	<0.06
	<0.06
	<0.06
	2256
	达标

	
	苯并[a]蒽 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	15
	达标

	
	苯并[a]芘 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	1.5
	达标

	
	苯并[b]荧蒽 mg/kg
	<0.2
	<0.2
	<0.2
	<0.2
	15
	达标

	
	苯并[k]荧蒽 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	151
	达标

	
	䓛 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	1293
	达标

	
	二苯并[a, h]蒽 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	1.5
	达标

	
	茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	15
	达标

	
	萘 mg/kg
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	70
	达标

	
	pH值 无量纲
	7.21
	7.47
	7.60
	7.63
	/
	达标

	
	石油烃(C10~C40) mg/kg
	110
	161
	104
	66
	4500
	达标

	
	多氯联苯②（总量） μg/kg
	＜0.4
	＜0.4
	＜0.4
	＜0.4
	380
	达标

	样品性状
	灰色，固体
	灰色，固体
	灰色，固体
	灰色，固体
	/
	/










土  壤  检  测   结  果
	采样日期
	          采样点位
项目名称及单位
	①号危废仓库Q
	标准
限值
	达标评价

	
	
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3.0m
	3.0-6.0m
	
	

	2021.05.08
	铜 mg/kg
	13
	16
	13
	12
	18000
	达标

	
	铅 mg/kg
	27.9
	22.0
	21.2
	19.3
	800
	达标

	2
	铬 mg/kg
	81
	94
	54
	80
	/
	达标

	
	砷 mg/kg
	13.6
	11.4
	11.2
	12.0
	60
	达标

	
	汞 mg/kg
	0.348
	0.170
	0.134
	0.144
	38
	达标

	
	镍 mg/kg
	18
	16
	16
	18
	900
	达标

	
	镉 mg/kg
	0.075
	0.079
	0.093
	0.057
	65
	达标

	
	四氯化碳 μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	2800
	达标

	
	氯仿 μg/kg
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	900
	达标

	
	氯甲烷 μg/kg
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	37000
	达标

	
	1,1-二氯乙烷 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	9000
	达标

	
	1,2-二氯乙烷 μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	500
	达标

	
	1,1-二氯乙烯 μg/kg
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	66000
	达标

	
	顺-1,2-二氯乙烯 μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	596000
	达标

	
	反-1,2-二氯乙烯 μg/kg
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	54000
	达标

	
	二氯甲烷 μg/kg
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	616000
	达标

	
	1,2-二氯丙烷 μg/kg
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	5000
	达标

	
	1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	10000
	达标

	
	1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	6800
	达标

	
	四氯乙烯 μg/kg
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	53000
	达标

	
	1,1,1-三氯乙烷 μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	840000
	达标

	
	1,1,2-三氯乙烷 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	2800
	达标

	
	三氯乙烯 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	2800
	达标

	
	1,2,3-三氯丙烷 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	500
	达标

	
	氯乙烯 μg/kg
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	430
	达标

	
	苯 μg/kg
	<1.9
	<1.9
	<1.9
	<1.9
	4000
	达标

	
	氯苯 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	270000
	达标

	
	1,2-二氯苯 μg/kg
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	560000
	达标

	
	1,4-二氯苯 μg/kg
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	20000
	达标

	
	乙苯 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	28000
	达标

	
	苯乙烯 μg/kg
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	1290000
	达标

	
	甲苯 μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	1200000
	达标

	
	间二甲苯+对二甲苯 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	570000
	达标

	
	邻二甲苯 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	640000
	达标


土  壤  检  测   结  果
	采样日期
	          采样点位
项目名称及单位
	①号危废仓库Q
	标准
限值
	达标评价

	
	
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3.0m
	3.0-6.0m
	
	

	2021.05.08
	硝基苯 mg/kg
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	76
	达标

	
	苯胺 mg/kg
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	260
	达标

	
	2-氯苯酚① mg/kg
	<0.06
	<0.06
	<0.06
	<0.06
	2256
	达标

	
	苯并[a]蒽 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	15
	达标

	
	苯并[a]芘 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	1.5
	达标

	
	苯并[b]荧蒽 mg/kg
	<0.2
	<0.2
	<0.2
	<0.2
	15
	达标

	
	苯并[k]荧蒽 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	151
	达标

	
	䓛 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	1293
	达标

	
	二苯并[a, h]蒽 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	1.5
	达标

	
	茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	15
	达标

	
	萘 mg/kg
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	70
	达标

	
	pH值 无量纲
	7.78
	7.90
	8.20
	8.63
	/
	达标

	
	石油烃(C10~C40) mg/kg
	104
	56
	95
	37
	4500
	达标

	
	多氯联苯②（总量） μg/kg
	＜0.4
	＜0.4
	＜0.4
	＜0.4
	380
	达标

	样品性状
	灰色，固体
	灰色，固体
	灰色，固体
	灰色，固体
	/
	/














土  壤  检  测   结  果
	采样日期
	          采样点位
项目名称及单位
	②号危废仓库R
	标准
限值
	达标评价

	
	
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3.0m
	3.0-6.0m
	
	

	2021.05.08
	铜 mg/kg
	12
	14
	17
	11
	18000
	达标

	
	铅 mg/kg
	26.7
	26.7
	20.2
	20.6
	800
	达标

	2
	铬 mg/kg
	56
	75
	61
	65
	/
	达标

	
	砷 mg/kg
	14.1
	11.6
	11.2
	12.8
	60
	达标

	
	汞 mg/kg
	0.253
	0.171
	0.195
	0.142
	38
	达标

	
	镍 mg/kg
	16
	15
	16
	14
	900
	达标

	
	镉 mg/kg
	0.060
	0.077
	0.070
	0.063
	65
	达标

	
	四氯化碳 μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	2800
	达标

	
	氯仿 μg/kg
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	900
	达标

	
	氯甲烷 μg/kg
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	37000
	达标

	
	1,1-二氯乙烷 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	9000
	达标

	
	1,2-二氯乙烷 μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	500
	达标

	
	1,1-二氯乙烯 μg/kg
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	66000
	达标

	
	顺-1,2-二氯乙烯 μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	596000
	达标

	
	反-1,2-二氯乙烯 μg/kg
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	54000
	达标

	
	二氯甲烷 μg/kg
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	616000
	达标

	
	1,2-二氯丙烷 μg/kg
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	5000
	达标

	
	1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	10000
	达标

	
	1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	6800
	达标

	
	四氯乙烯 μg/kg
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	53000
	达标

	
	1,1,1-三氯乙烷 μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	840000
	达标

	
	1,1,2-三氯乙烷 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	2800
	达标

	
	三氯乙烯 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	2800
	达标

	
	1,2,3-三氯丙烷 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	500
	达标

	
	氯乙烯 μg/kg
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	430
	达标

	
	苯 μg/kg
	<1.9
	<1.9
	<1.9
	<1.9
	4000
	达标

	
	氯苯 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	270000
	达标

	
	1,2-二氯苯 μg/kg
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	560000
	达标

	
	1,4-二氯苯 μg/kg
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	20000
	达标

	
	乙苯 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	28000
	达标

	
	苯乙烯 μg/kg
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	1290000
	达标

	
	甲苯 μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	1200000
	达标

	
	间二甲苯+对二甲苯 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	570000
	达标

	
	邻二甲苯 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	640000
	达标


土  壤  检  测   结  果
	采样日期
	          采样点位
项目名称及单位
	②号危废仓库R
	标准
限值
	达标评价

	
	
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3.0m
	3.0-6.0m
	
	

	2021.05.08
	硝基苯 mg/kg
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	76
	达标

	
	苯胺 mg/kg
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	260
	达标

	
	2-氯苯酚① mg/kg
	<0.06
	<0.06
	<0.06
	<0.06
	2256
	达标

	
	苯并[a]蒽 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	15
	达标

	
	苯并[a]芘 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	1.5
	达标

	
	苯并[b]荧蒽 mg/kg
	<0.2
	<0.2
	<0.2
	<0.2
	15
	达标

	
	苯并[k]荧蒽 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	151
	达标

	
	䓛 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	1293
	达标

	
	二苯并[a, h]蒽 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	1.5
	达标

	
	茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	15
	达标

	
	萘 mg/kg
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	70
	达标

	
	pH值 无量纲
	7.52
	7.62
	7.95
	8.21
	/
	达标

	
	石油烃(C10~C40) mg/kg
	83
	94
	47
	29
	4500
	达标

	
	多氯联苯②（总量） μg/kg
	＜0.4
	＜0.4
	＜0.4
	＜0.4
	380
	达标

	样品性状
	灰色，固体
	灰色，固体
	灰色，固体
	灰色，固体
	/
	/














土  壤  检  测   结  果
	采样日期
	          采样点位
项目名称及单位
	焚烧车间S
	标准
限值
	达标评价

	
	
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3.0m
	3.0-6.0m
	
	

	2021.05.08
	铜 mg/kg
	17
	12
	12
	12
	18000
	达标

	
	铅 mg/kg
	24.7
	29.6
	29.0
	23.0
	800
	达标

	2
	铬 mg/kg
	80
	69
	71
	72
	/
	达标

	
	砷 mg/kg
	15.5
	13.2
	11.8
	12.5
	60
	达标

	
	汞 mg/kg
	0.239
	0.170
	0.136
	0.142
	38
	达标

	
	镍 mg/kg
	20
	19
	18
	16
	900
	达标

	
	镉 mg/kg
	0.108
	0.055
	0.067
	0.066
	65
	达标

	
	四氯化碳 μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	2800
	达标

	
	氯仿 μg/kg
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	900
	达标

	
	氯甲烷 μg/kg
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	37000
	达标

	
	1,1-二氯乙烷 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	9000
	达标

	
	1,2-二氯乙烷 μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	500
	达标

	
	1,1-二氯乙烯 μg/kg
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	66000
	达标

	
	顺-1,2-二氯乙烯 μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	596000
	达标

	
	反-1,2-二氯乙烯 μg/kg
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	54000
	达标

	
	二氯甲烷 μg/kg
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	616000
	达标

	
	1,2-二氯丙烷 μg/kg
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	5000
	达标

	
	1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	10000
	达标

	
	1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	6800
	达标

	
	四氯乙烯 μg/kg
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	53000
	达标

	
	1,1,1-三氯乙烷 μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	840000
	达标

	
	1,1,2-三氯乙烷 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	2800
	达标

	
	三氯乙烯 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	2800
	达标

	
	1,2,3-三氯丙烷 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	500
	达标

	
	氯乙烯 μg/kg
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	430
	达标

	
	苯 μg/kg
	<1.9
	<1.9
	<1.9
	<1.9
	4000
	达标

	
	氯苯 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	270000
	达标

	
	1,2-二氯苯 μg/kg
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	560000
	达标

	
	1,4-二氯苯 μg/kg
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	20000
	达标

	
	乙苯 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	28000
	达标

	
	苯乙烯 μg/kg
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	1290000
	达标

	
	甲苯 μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	1200000
	达标

	
	间二甲苯+对二甲苯 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	570000
	达标

	
	邻二甲苯 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	640000
	达标


土  壤  检  测   结  果
	采样日期
	          采样点位
项目名称及单位
	焚烧车间S
	标准
限值
	达标评价

	
	
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3.0m
	3.0-6.0m
	
	

	2021.05.08
	硝基苯 mg/kg
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	76
	达标

	
	苯胺 mg/kg
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	260
	达标

	
	2-氯苯酚① mg/kg
	<0.06
	<0.06
	<0.06
	<0.06
	2256
	达标

	
	苯并[a]蒽 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	15
	达标

	
	苯并[a]芘 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	1.5
	达标

	
	苯并[b]荧蒽 mg/kg
	<0.2
	<0.2
	<0.2
	<0.2
	15
	达标

	
	苯并[k]荧蒽 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	151
	达标

	
	䓛 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	1293
	达标

	
	二苯并[a, h]蒽 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	1.5
	达标

	
	茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	15
	达标

	
	萘 mg/kg
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	70
	达标

	
	pH值 无量纲
	7.46
	7.70
	7.78
	8.14
	/
	达标

	
	石油烃(C10~C40) mg/kg
	53
	79
	46
	32
	4500
	达标

	
	多氯联苯②（总量） μg/kg
	＜0.4
	＜0.4
	＜0.4
	＜0.4
	380
	达标

	样品性状
	灰色，固体
	灰色，固体
	灰色，固体
	灰色，固体
	/
	/














土  壤  检  测   结  果
	采样日期
	          采样点位
项目名称及单位
	灰渣处理车间T
	标准
限值
	达标评价

	
	
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3.0m
	3.0-6.0m
	
	

	2021.05.08
	铜 mg/kg
	19
	13
	22
	14
	18000
	达标

	
	铅 mg/kg
	26.6
	24.1
	19.6
	24.0
	800
	达标

	2
	铬 mg/kg
	78
	81
	87
	76
	/
	达标

	
	砷 mg/kg
	13.6
	11.3
	10.7
	10.3
	60
	达标

	
	汞 mg/kg
	0.304
	0.221
	0.145
	0.140
	38
	达标

	
	镍 mg/kg
	19
	18
	18
	27
	900
	达标

	
	镉 mg/kg
	0.159
	0.069
	0.073
	0.113
	65
	达标

	
	四氯化碳 μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	2800
	达标

	
	氯仿 μg/kg
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	900
	达标

	
	氯甲烷 μg/kg
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	37000
	达标

	
	1,1-二氯乙烷 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	9000
	达标

	
	1,2-二氯乙烷 μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	500
	达标

	
	1,1-二氯乙烯 μg/kg
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	66000
	达标

	
	顺-1,2-二氯乙烯 μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	596000
	达标

	
	反-1,2-二氯乙烯 μg/kg
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	54000
	达标

	
	二氯甲烷 μg/kg
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	616000
	达标

	
	1,2-二氯丙烷 μg/kg
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	5000
	达标

	
	1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	10000
	达标

	
	1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	6800
	达标

	
	四氯乙烯 μg/kg
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	53000
	达标

	
	1,1,1-三氯乙烷 μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	840000
	达标

	
	1,1,2-三氯乙烷 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	2800
	达标

	
	三氯乙烯 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	2800
	达标

	
	1,2,3-三氯丙烷 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	500
	达标

	
	氯乙烯 μg/kg
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	430
	达标

	
	苯 μg/kg
	<1.9
	<1.9
	<1.9
	<1.9
	4000
	达标

	
	氯苯 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	270000
	达标

	
	1,2-二氯苯 μg/kg
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	560000
	达标

	
	1,4-二氯苯 μg/kg
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	20000
	达标

	
	乙苯 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	28000
	达标

	
	苯乙烯 μg/kg
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	1290000
	达标

	
	甲苯 μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	1200000
	达标

	
	间二甲苯+对二甲苯 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	570000
	达标

	
	邻二甲苯 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	640000
	达标


土  壤  检  测   结  果
	采样日期
	          采样点位
项目名称及单位
	灰渣处理车间T
	标准
限值
	达标评价

	
	
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3.0m
	3.0-6.0m
	
	

	2021.05.08
	硝基苯 mg/kg
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	76
	达标

	
	苯胺 mg/kg
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	260
	达标

	
	2-氯苯酚① mg/kg
	<0.06
	<0.06
	<0.06
	<0.06
	2256
	达标

	
	苯并[a]蒽 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	15
	达标

	
	苯并[a]芘 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	1.5
	达标

	
	苯并[b]荧蒽 mg/kg
	<0.2
	<0.2
	<0.2
	<0.2
	15
	达标

	
	苯并[k]荧蒽 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	151
	达标

	
	䓛 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	1293
	达标

	
	二苯并[a, h]蒽 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	1.5
	达标

	
	茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	15
	达标

	
	萘 mg/kg
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	70
	达标

	
	pH值 无量纲
	8.04
	7.94
	7.88
	7.87
	/
	达标

	
	石油烃(C10~C40) mg/kg
	71
	100
	94
	45
	4500
	达标

	
	多氯联苯②（总量） μg/kg
	＜0.4
	＜0.4
	＜0.4
	＜0.4
	380
	达标

	样品性状
	灰色，固体
	灰色，固体
	灰色，固体
	灰色，固体
	/
	/














土  壤  检  测   结  果
	采样日期
	          采样点位
项目名称及单位
	污水站U
	标准
限值
	达标评价

	
	
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3.0m
	3.0-6.0m
	
	

	2021.05.08
	铜 mg/kg
	12
	14
	12
	12
	18000
	达标

	
	铅 mg/kg
	26.0
	27.1
	29.0
	19.8
	800
	达标

	2
	铬 mg/kg
	76
	79
	78
	75 
	/
	达标

	
	砷 mg/kg
	13.7
	11.5
	12.8
	12.0
	60
	达标

	
	汞 mg/kg
	0.149
	0.138
	0.153
	0.165
	38
	达标

	
	镍 mg/kg
	21
	30
	29
	29 
	900
	达标

	
	镉 mg/kg
	0.074
	0.064
	0.084
	0.065
	65
	达标

	
	四氯化碳 μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	2800
	达标

	
	氯仿 μg/kg
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	900
	达标

	
	氯甲烷 μg/kg
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	37000
	达标

	
	1,1-二氯乙烷 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	9000
	达标

	
	1,2-二氯乙烷 μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	500
	达标

	
	1,1-二氯乙烯 μg/kg
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	66000
	达标

	
	顺-1,2-二氯乙烯 μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	596000
	达标

	
	反-1,2-二氯乙烯 μg/kg
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	54000
	达标

	
	二氯甲烷 μg/kg
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	616000
	达标

	
	1,2-二氯丙烷 μg/kg
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	5000
	达标

	
	1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	10000
	达标

	
	1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	6800
	达标

	
	四氯乙烯 μg/kg
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	53000
	达标

	
	1,1,1-三氯乙烷 μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	840000
	达标

	
	1,1,2-三氯乙烷 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	2800
	达标

	
	三氯乙烯 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	2800
	达标

	
	1,2,3-三氯丙烷 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	500
	达标

	
	氯乙烯 μg/kg
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	430
	达标

	
	苯 μg/kg
	<1.9
	<1.9
	<1.9
	<1.9
	4000
	达标

	
	氯苯 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	270000
	达标

	
	1,2-二氯苯 μg/kg
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	560000
	达标

	
	1,4-二氯苯 μg/kg
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	20000
	达标

	
	乙苯 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	28000
	达标

	
	苯乙烯 μg/kg
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	1290000
	达标

	
	甲苯 μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	1200000
	达标

	
	间二甲苯+对二甲苯 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	570000
	达标

	
	邻二甲苯 μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	640000
	达标


土  壤  检  测   结  果
	采样日期
	          采样点位
项目名称及单位
	污水站U
	标准
限值
	达标评价

	
	
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3.0m
	3.0-6.0m
	
	

	2021.05.08
	硝基苯 mg/kg
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	76
	达标

	
	苯胺 mg/kg
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	260
	达标

	
	2-氯苯酚① mg/kg
	<0.06
	<0.06
	<0.06
	<0.06
	2256
	达标

	
	苯并[a]蒽 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	15
	达标

	
	苯并[a]芘 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	1.5
	达标

	
	苯并[b]荧蒽 mg/kg
	<0.2
	<0.2
	<0.2
	<0.2
	15
	达标

	
	苯并[k]荧蒽 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	151
	达标

	
	䓛 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	1293
	达标

	
	二苯并[a, h]蒽 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	1.5
	达标

	
	茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	15
	达标

	
	萘 mg/kg
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	70
	达标

	
	pH值 无量纲
	7.85
	8.20
	8.11
	8.07
	/
	达标

	
	石油烃(C10~C40) mg/kg
	65
	108
	84
	57
	4500
	达标

	
	多氯联苯②（总量） μg/kg
	＜0.4
	＜0.4
	＜0.4
	＜0.4
	380
	达标

	样品性状
	灰色，固体
	灰色，固体
	灰色，固体
	灰色，固体
	/
	/













	测量点位和周围环境情况说明：
[bookmark: _GoBack][image: ]
注：□为土壤采样点。


附图1土壤现状调查点位
土壤现状调查点位经纬度表
	采样点名称
	经度（E）
	纬度（N）
	调查项目

	综合水泵房
	120°53′32.88″
	30°10′29.67″
	土壤

	①号危废仓库
	120°53′34.64″
	30°10′30.10″
	土壤

	②号危废仓库
	120°53′37.69″
	30°10′30.50″
	土壤

	焚烧车间
	120°53′35.78″
	30°10′28.51″
	土壤

	灰渣处理车间
	120°53′32.57″
	30°10′27.57″
	土壤

	污水站
	120°53′40.13″
	30°10′28.57″
	土壤

	注：以上经纬度数据仅作参考，具体数据以相关部门为准。


工况：工厂在正常生产的情况下开展的检测工作。
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